|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Detektortekster Brannalarm  **Merk. Dokumentet er kun kompatibelt med Microsoft Word** | | | |
| Detektorsløyfe, nr.: | | (et tall fra 1 til 255). | |
| Anleggsnavn: | | -- Skriv inn tekstene med **STORE BOKSTAVER**. Trykk **TAB** — **ikke ENTER** — for å skifte linje.  -- Sett **kryss på** avkrysningsboksen til høyre, hvis adressen **har alarmorgan eller**  **relesokkel tilkoblet:** Rs = Relesokkel, So = Summer, F = Flash og Sp = Høyttaler  -- En adresse kan også inneholde en kombinasjon av summer, flash og høyttaler. -- Krysser man av for Rs kan man ikke ha SO, F eller Sp på samme adresse. -- Fyll inn i hver linje, det kan ikke være tomme linjer i dokumentet.  Eksempler på gode tekster:  2.01 BYGG A 1.ETG KORRIDOR VED RESEPSJON  2.02 BYGG A 1.ETG KORRIDOR VED RESEPSJON M.M  2.03 BYGG A 2.ETG KONTOR VED DAMETOALETT O.H  2.04 BYGG A 2.ETG DATAROM U.G  FORKLARING: M.M = MANUELL MELDER, O.H = OVER HIMLING, U.G = UNDER GULV  Husk også at OPPDATER FELT, i VERKTØY-ALTERNATIVER-SKRIV UT, må være på (haket). Maks antall adresser på ANX-95 er 99, på Delta 126. Når alle detektortekstene er skrevet, **lagre filen** som for eksempel Sløyfe2.doc'.  Send filene til [***nordic.service@honeywell.com***](mailto:nordic.service@honeywell.com)  Rs So F Sp | |
| .01 |  | |  |
| .02 |  | |  |
| .03 |  | |  |
| .04 |  | |  |
| .05 |  | |  |
| .06 |  | |  |
| .07 |  | |  |
| .08 |  | |  |
| .09 |  | |  |
| .10 |  | |  |
| .11 |  | |  |
| .12 |  | |  |
| .13 |  | |  |
| .14 |  | |  |
| .15 |  | |  |
| .16 |  | |  |
| .17 |  | |  |
| .18 |  | |  |
| .19 |  | |  |
| .20 |  | |  |
|  |  | |  |
| .21 |  | |  |
| .22 |  | |  |
| .23 |  | |  |
| .24 |  | |  |
| .25 |  | |  |
| .26 |  | |  |
| .27 |  | |  |
| .28 |  | |  |
| .29 |  | |  |
| .30 |  | |  |
| .31 |  | |  |
| .32 |  | |  |
| .33 |  | |  |
| .34 |  | |  |
| .35 |  | |  |
| .36 |  | |  |
| .37 |  | |  |
| .38 |  | |  |
| .39 |  | |  |
| .40 |  | |  |
| .41 |  | |  |
| .42 |  | |  |
| .43 |  | |  |
| .44 |  | |  |
| .45 |  | |  |
| .46 |  | |  |
| .47 |  | |  |
| .48 |  | |  |
| .49 |  | |  |
| .50 |  | |  |
| .51 |  | |  |
| .52 |  | |  |
| .53 |  | |  |
| .54 |  | |  |
| .55 |  | |  |
| .56 | EltekFS_Honeywell_logoblk_JPEG | |  |
| .57 |  | |  |
| .58 |  | |  |
| .59 |  | |  |
| .60 |  | |  |
| .61 |  | |  |
| .62 |  | |  |
| .63 |  | |  |
| .64 |  | |  |
| .65 |  | |  |
| .66 |  | |  |
| .67 |  | |  |
| .68 |  | |  |
| .69 |  | |  |
| .70 |  | |  |
| .71 |  | |  |
| .72 |  | |  |
| .73 |  | |  |
| .74 |  | |  |
| .75 |  | |  |
| .76 |  | |  |
| .77 |  | |  |
| .78 |  | |  |
| .79 |  | |  |
| .80 |  | |  |
| .81 |  | |  |
| .82 |  | |  |
| .83 |  | |  |
| .84 |  | |  |
| .85 |  | |  |
| .86 |  | |  |
| .87 |  | |  |
| .88 |  | |  |
| .89 |  | |  |
| .90 |  | |  |
| .91 |  | |  |
| .92 |  | |  |
| .93 |  | |  |
| .94 |  | |  |
| .95 |  | |  |
| .96 |  | |  |
| .97 |  | |  |
| .98 |  | |  |
| .99 |  | |  |
| .100 |  | |  |
| .101 |  | |  |
| .102 |  | |  |
| .103 |  | |  |
| .104 |  | |  |
| .105 |  | |  |
| .106 |  | |  |
| .107 |  | |  |
| .108 |  | |  |
| .109 |  | |  |
| .110 |  | |  |
| .111 |  | |  |
| .112 |  | |  |
| .113 |  | |  |
| .114 |  | |  |
| .115 |  | |  |
| .116 |  | |  |
| .117 |  | |  |
| .118 |  | |  |
| .119 |  | |  |
| .120 |  | |  |
| .121 |  | |  |
| .122 |  | |  |
| .123 |  | |  |
| .124 |  | |  |
| .125 |  | |  |
| .126 |  | |  |



For Eltek F&S ansatte:



1. Lås opp dokumentet. For Word2007: Review, Protect Document, Restrict formatting and editing.  
 Trykk Stop protection (ALT, R, PR, F, Enter). For Word2003: Tools, Unprotect Document (ALT, T, P).  
2. Sett markøren i dokumentet og merk hele dokumentet ved hjelp av CTRL-A  
3. Gjør det merkede dokumentet om til ren tekst ved hjelp av CTRL-SHIFT-F9.  
4. Merk og kopier bare detektorteksten og detektornumrene.  
5. Lim inn i et notepad-dokument.  
6. Forsikre deg om at det ikke er ”rot” og tomme linjer i dokumentet.  
7. Lagre notepad-dokumentet som en .txt-fil med ANSI-encoding.  
8. I FireWin Explorer: Velg project og deretter import. 

Internett: www.hls-eltek.no

E-post: nordic.service@honeywell.com

Faks: +47 32 24 48 01

### Honeywell Life Safety AS, service avd.

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: 815 44 045